;//////////////////////////////////////////////////
;VP5083 dirver-------------crossbar inf
///////////////////////////////////////////////////
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Class=Media
ClassGUID={4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider="Twinhan"
DriverVer=07/25/2005,0.0.1.1


[Manufacturer]
"Twinhan"=Twinhan
[SourceDisksNames]
1="Twinhan VP5083 Drivers",,,""

[SourceDisksFiles]
TV5083xbar.sys=1

[Twinhan]

%CX88XBAR.DeviceDesc%=CX88XBAR.Motorola,STREAM\CX88XBAR.VEN_14F1.Motorola


[CX88XBAR.Motorola]
Include  =  ks.inf, kscaptur.inf
Needs    =  KS.Registration,KSCAPTUR.Registration.NT
AddReg   =  CX88XBAR.Motorola.addreg
CopyFiles=  CX88XBAR.CopyDrivers


[DestinationDirs]
CX88XBAR.CopyDrivers=10,system32\drivers  ; eg.  \windows\system32\drivers

[CX88XBAR.CopyDrivers]
TV5083xbar.sys


[CX88XBAR.Motorola.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,TV5083xbar.sys
HKR,,OkToHibernate,3,01
HKR,,PageOutWhenUnopened,3,00
HKR,"DriverData","LastVideoSource",0x00010001, 0x01,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData","AudioType",0x00010001, 0x03,0x00,0x00,0x00

[CX88XBAR.Motorola.Interfaces]
AddInterface={a799a801-a46d-11d0-a18c-00a02401dcd4},"GLOBAL",Crossbar,

[Crossbar]
AddReg=Crossbar.AddReg

[Crossbar.AddReg]
HKR,,CLSID,,{71F96460-78F3-11d0-A18C-00A0C9118956}
HKR,,FriendlyName,,%CX88XBAR.Crossbar%


[CX88XBAR.Motorola.Services]
AddService = CX88XBAR,0x00000002,CX88XBAR.ServiceInstall

[CX88XBAR.ServiceInstall]
DisplayName   = %CX88XBAR.DeviceDesc%
ServiceType   = %SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType     = %SERVICE_AUTO_START%
ErrorControl  = %SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary = %10%\system32\drivers\TV5083xbar.sys

[Strings]
CX88XBAR.DeviceDesc="vp5083 Crossbar"
CX88XBAR.Crossbar="vp5083 Crossbar"
SERVICE_KERNEL_DRIVER=1
SERVICE_AUTO_START=2
SERVICE_ERROR_NORMAL=1
